**Launch TLT-630A - ножничный автомобильный подъемник, предназначенный для проведения слесарных и шиномонтажных работ.**

Усиленные профили ножничной конструкции дают возможность обслуживать все типы транспорта, включая легковые автомобили, джипы и компактные микроавтобусы. Грузоподъемность подъемника составляет 3 тонны. Заглубляемый способ установки эффективно экономит рабочее пространство Вашего СТО.

**Особенности подъемника**

* Армированные гидравлические шланги;
* Усиленная конструкция подъемных ножниц;
* Грузоподъемность 3 тонны;
* Надежный стопорный механизм и ограничители хода;
* Регулируемая длина трапов;
* Система автоматической смазки подвижных элементов;
* Пульт управления;
* Пневматическая разблокировка стопоров.

**Комплектация:**

 Подъемник ножничный - 1 шт.

 Пульт управления с гидростанцией - 1 шт.

 Комплект трапов для защиты гидравлической проводки - 1 комплект

 Гидравлическая проводка - 1 шт.

**Характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Грузоподъемность | 3 тонны |
| Высота подъема | 1750 мм |
| Высота в сложенном состоянии (заглублена) | 30 см |
| Время подъема | менее 50 сек |
| Время спуска | 20—40 сек |
| Ширина трапов подхвата | 1580—1900 мм |
| Длина трапов подхвата | 1580—1900 мм |
| Ширина пространства между трапами | 800 мм |
| Общая ширина | 1840 мм |
| Мощность двигателя | 2,2 кВт |
| Напряжение подаваемого питания (электрическое) | 380В/50Гц |
| Тип системы безопасности | Механическая, с пневматическим управлением |