**Подъемник электрогидравлический Launch TLT-245AT(L) 2-х стоечный, 4,5т., верхняя синхронизация**

**Launch TLT-245AT (L) - надежный двухстоечный подъемник повышенной грузоподъемности с усиленными лапами и площадками подхвата.**

Доступна как симметричная, так и асимметричная установка. Устройство представляет собой универсальный усиленный подъемник с грузоподъемностью 4.5 тонны.

**Особенности подъемника**

* Усиленные лапы, выдерживающие повышенную весовую нагрузку;
* Надежный стопорный механизм, управляемый с одной колонны механическим рычагом с помощью системы тросов;
* Сертифицированная по стандартам CE грузоподъемность 4.5 тонны;
* Металлические защитные кожухи на электропроводке, гидравлических шлангах и тросах управления стопорами;
* Возможность симметричной или асимметричной установки стоек подъемника;
* Автоматические концевики;
* Резиновые накладки без острых краев по всей высоте каретки для защиты дверей автомобиля;
* Поддержка работы с крупными легковыми автомобилями и малым коммерческим транспортом;
* Удобная универсальная конфигурация лап: передняя пара 600～1105 мм (усиленные 3-секционные), задняя пара 980～1570 мм (усиленные 2-секционные).

**Характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Высота подъёма | 1850 мм |
| Время подъёма на максимальную высоту | ≤50 сек |
| Время опускания | 20—40 сек (регулируется) |
| Минимальная высота подхватов от пола | 110 мм |
| Уровень шума | до 75 Дб |
| Параметры электродвигателя (трехфазный) | 380В/50Гц 3.0 кВт |
| Рабочее давление компрессора | 20 МПа |
| Управление стопорами | Механическое с одной колонны |
| Грузоподъемность | 4.5 т |
| Высота | 4150 мм |
| При симметричной установке | |
| Ширина между колоннами | 2750 мм |
| Ширина проезда между каретками | 2486 мм |
| Ширина подъемника | 3420 мм |
| При асимметричной установке | |
| Ширина проезда между каретками | 2415 мм |
| Ширина подъемника | 3563 мм |