**Launch TLT-455W (F) (с траверсой) Красный** - гидравлический 4-х стоечный подъемник для регулировки развала-схождения. Грузоподъемность 5.5 тонн, имеет предустановленную траверсу 2,7 т с пневматическим управлением. Управление стопорами — пневматическое с центрального пульта. Подходит для всех датчиковых стендов и стендов 3D.

Подъемник соответствует международным требованиям и стандартам по безопасности.

* Дизайн разработан на основе международных стандартов, идеально подходит для использования в профессиональных автомастерских как для работы со стендами сход-развал (в том числе для стендов 3D), так и для слесарных работ.
* Пневматическое управление стопорами и траверсой значительно ускоряют и упрощают работу на подъемнике.
* Удобная готовая комплектация подъемника: траверса грузоподъемностью 2,7 т и задние сдвижные платформы для проведения измерения геометрии и развал-схождения — входят в комплект.
* Места установки кругов оборудованы гладкими горизонтальными площадками, позволяющими производить компенсацию прокаткой при работе со стендами регулировки развала-схождения.
* Изменяемое расстояние колеи.
* Быстрое переоборудование подъемника из развального в слесарный и обратно позволяет сделать пост универсальным без увеличения износа задних сдвижных платформ.
* Защита от повреждения кабеля при подъеме, защитная блокировка в рабочей позиции, защита от перегрузки по весу, защита от повреждения электропроводки.

**Комплектация**

* Подъемник с гладкими трапами, 1 шт.
* Комплект задних сдвижных платформ, 1 шт (две платформы)
* Въездные трапы, 2 шт.
* Гидропневматическая траверса (2.7 тонны), 1 шт.

**Установочные размеры**

