**Launch X-431 PRO Lite 3.0**

Launch PRO Lite 3.0 – это обновленная версия легендарного устройства Launch PRO Lite.

Данное устройство специализировано под нужды небольших автосервисов до 3 постов, в основном работающих с автомобилями, которые были выпущены после 2000 года.

Версия PRO Lite 3.0 имеет функционал, практически идентичный прибору версии X-431 PRO Lite 2.0, и имеет несколько дополнительных функций и обновленное железо. Обновленное устройство также включает в себя комплект адаптеров, за счет чего обладает весьма широким покрытием по маркам и моделям транспортных средств.

**Отличительные особенности**

* Облегченный планшет на базе ОС Android 7.0, имеющий более чем достаточный функционал для небольших и средних СТО;
* Подключение к VCI разъему автомобиля осуществляется по Bluetooth, что открывает уникальные возможности дистанционной диагностики;
* Покрытие транспортных средств на уровне OE для азиатских, европейских и американских марок и моделей;
* Интеллектуальная диагностика всех модулей ЭБУ и создание полного отчета о состоянии системы для обмена и анализа;
* Полная функциональность OBD II для 10 режимов тестирования OBD II;
* Двунаправленная функциональность OE-Level;
* Автоматическое обнаружение VIN транспортного средства для быстрой идентификации марки, модели и информации по году транспортного средства;
* Многоязычное меню для упрощенного пользования с получением полного объема информации.

**Базовые функции**

* Чтение и удаление ошибок DTC;
* Отображение параметров в режиме реального времени;
* Активные тесты;
* Сброс любых типов межсервисных интервалов.

**Обширный набор специальных функций**

* Поддерживается большинство специальных функций для систем транспортных средств азиатского, европейского и американского рынков.

**Удаленная диагностика**

* Диагностические процедуры в дистанционном режиме между мастерскими;
* Отправка и получение электронных писем.

**Обновление одним кликом**

* Апгрейд ПО одним кликом с помощью быстрого доступа в Интернет;
* Установка и удаление программ на базе ОС Android 7,0;
* Персонализированные параметры автосканера.

**Покрытие по маркам:**

America Ford, Chrysler, GM, Australia Ford, Brazil GM, Brazil Fiat, Brilliance Auto, BYD, Changan, ChangCheng, Changhe, Chery, GEELY, Gonow Auto, HaFei, Haima, JAC car, Jiangling, Lifan, SAIC, SGMW, SPARK, Tianjin FAW, Weili, Beijing, GAC Chuan Qi, Kowloon, LUXGEN, Xiamen Golden, Xiaokang, XinKai, ZhongChun, Zhongxing, ZOTYE, Audi, Benz, BMW, Citron, Fiat, Landrover, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Smart, Transporter V-Class, Volkswagen, Volvo, Mahindra, MARUTI, TATA, Daihatsu, Honda, JP Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru.

**Характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Операционная система | Android 7.0 |
| Дисплей | 7 дюймовый touch-screen 1024\*600 |
| Память | 2ГБ |
| SSD | 32ГБ |
| Входное напряжение | OBD II 9В -18В |
| Входное напряжение постоянного тока | 5В |
| Батарея | Литиевая батарея |
| Температура хранения | -20 °C ~ 70 °C |
| Рабочая температура | -10 °C ~ 50 °C |
| Габариты | 246\*139,5\*34 мм |
| Масса нетто | 650 г |