**Launch Pilot HD** – самый доступный сканер для диагностики коммерческого транспорта существующий на рынке автосканеров для грузовиков. Новинка в линейке сканеров Launch Pilot ориентирована на небольшие грузовые СТО, небольшие автопарки, ориентированные на выполнение базовых работ по диагностике коммерческого транспорта. Использование Launch Pilot HD позволит сократить расходы СТО и небольших автопарков на вызов дорогостоящих сторонних специалистов. Также сканер может быть первым шагом для начинающих специалистов планирующих заниматься ремонтом грузовиков.

**Автосканеры с кодом 7D – гарантия официальности автосканера Launch на территории России.**

Каждый дистрибьютор Launch имеет свой уникальный код дилера! От кода дилера зависит, у какого поставщика вы будете обслуживаться и в какой стране.

**Какие дополнительные преимущества Вы получаете при покупке автосканера с кодом 7D?**

**7D - гарантия официального автосканера в России**

Неофициальные приборы не обладают гарантией и блокируются производителем по IP при попытке обновления.

**7D - уникальная гарантия Launch Russia**

Только автосканеры с дилерским кодом 7D снабжены уникальной гарантией. При отказе прибора в рамках гарантийного срока, на период ремонта Вам будет предоставлен подменный прибор, благодаря чему Вы защищены от простоев в работе.

**7D – лучший сервис по автосканерам Launch в России**

Наши сервисные инженеры прошли подготовку и сертифицированы заводом-изготовителем Launch, что позволяет им проводить полный цикл ремонтных и диагностических работ со всем оборудованием Launch.

**7D – уникальная онлайн-поддержка пользователей**

Наша сервисная команда оказывает онлайн-поддержку пользователям со сканерами с кодом 7D на крупнейшем форуме автодиагностов [www.carhelp.info](https://launch-russia.ru/catalog/skanery_serii_creader_diy_i_crp_/skaner_diagnosticheskiy_launch_pilot_hd_dlya_gruzovykh_avtomobiley.html)

**Отличительные особенности**

* Полная поддержка OBD II и заводских протоколов, за счет чего достигается возможность диагностировать все системы транспортных средств без ограничений;
* Покрытие всех систем в грузовом автомобиле
* Покрытие по более чем 20 марок грузовых автомобилей и производителей силовых агрегатов;
* Уникальная операционная система, обеспечивает быстрый отклик и бесперебойную работу прибора в удобном формате;
* Управление кнопками или при помощи Touchscreen
* Удобный интерфейс меню быстрого доступа значительно упрощает работу специалиста на сканере;
* Ударопрочная конструкция корпуса.
* Удобная система онлайн обновлений, позволяет поддерживать программное обеспечение в актуальном состоянии в течение 1 года с момента покупки сканера бесплатно.
* Мультиязычное меню и описание кодов неисправностей

**Функциональные особенности**

* Чтение и стирание кодов DTC;
* Считывание VIN в автоматическом режиме;
* Быстрая диагностика транспортного средства сразу после подключения автосканера;
* Сброс показателей масла;
* Регенерация дизельного сажевого фильтра (DPF);

**Поддерживаемые марки:**

Европа: Mercedes-Benz, Man, Volvo, Scania, Renault, DAF, Sprinter, Iveco

США: Freightliner, International, Kenworth, Peterbilt, Stering, Western Star, Mack, Detroit, Paccar,  Bendix, MaxxForce, Chrysler, GM, Ford, Eaton

Азия: Hino, Isuzu, Nissan, Fotonauman, Hyundai, JMC, Tata, Jac, DFL, Ashok Leyland

Производители систем: Allison, Cummins, Caterpillar, Haldex ABS, Wabco ABS, Delphi, Denso, Bosch, OBD, HD ABS.

**Характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Операционная система | Android 7.0 |
| Оперативная память | 1 GB |
| Внутренняя память | 16GB |
| Дисплей | 5 дюймов, Touchscreen |
| Разрешение экрана | 1280х720 |
| Аккумулятор | 4000 mAh, Li-ion |
| Рабочая температура | -10℃- 50℃ |
| Габариты | 248.7x93.5x36mm |
| Поддерживаемые протоколы | ISO9141-2, ISO14230-4，SAEJ1850，ISO15765-4，SAEJ1939, SAEJ1708 |