**Расширенная функциональность MaxiDAS DS808BT**  
MaxiDAS DS808BT — продолжение легендарного сканера MaxiDAS DS708, который построен на платформе топовой модели Autel MaxiSys MS908S Pro (самый функциональный мультимарочный автосканер в мире на сегодняшний день).  
DS808BT ориентирован на выполнение всех ежедневных задач, с которыми сталкиваются небольшие и средние СТО. Специалисты с приобретением доступного мультимарочного сканера получат не только базовую диагностику (можно выполнять чтение и стирание ошибок, опрос параметров и активации) всех систем на 80 марках автопроизводителей, но и возможность делать специальные функции (дилерские). Вам в большинстве случаев не придется отправлять клиента к дилеру и терять деньги.  
  
**Что мы понимаем под специальными функциями?**

* Специальные тесты (тест-блоки).
* Адаптации и инициализации (обучения) после снятия, очистки и замены элементов систем.
* Сервисные процедуры.

**Отличительные особенности:**

* Беспроводная связь.
* Функциональность.
* Русификация программного обеспечения 73%.
* Поддержка технической документации Haynes Pro.
* 3 года бесплатных обновлений.
* 2 года расширенной гарантии.

**Русификация** **более 73%**  
У автосканеров Autel самый высокий процент русификации (73%) среди автосканеров иностранного производства. Для русификации используют только профессиональные автомобильные переводчики. Русификации подлежат не только ошибки самодиагностики, но и расширенные описания этих ошибок, подсказки, практические советы и другая полезная информация.   
  
**Беспроводной**  
Для наибольшего комфорта использования диагностический сканер оснащен беспроводным адаптером с широким радиусом действия, что упрощает выполнение диагностических и сервисных функций.

**Уникальная гарантия**  
У автомобильных сканеров MaxiDAS уникальная гарантия на территории СНГ.  
В случае гарантийного отказа в первые 3 месяца эксплуатации автосканер заменят на новый.  
В случае гарантийного отказа с третьего месяца выдают подменный автосканер Autel, что позволит исключить влияние обслуживания прибора на вашу работу.  
  
**Поддержка более 80 марок, включая производства СНГ**  
Россия: ВАЗ, ГАЗ, ИЖ, КАМАЗ, МАЗ, ПАЗ, СеАЗ, УАЗ, ЗАЗ.  
Европа: EU Ford, Renault, Abarth, Alfa Romeo, Bugatti, Opel, Vauxhall, Saab, Land Rover, Jaguar, Mercedes Benz, Mercedes Benz Sprinter, Maybach, Smart, Porsche, Volvo, VW, Audi, Bentley, Seat, Skoda, Lancia, Lamborghini, BMW, MINI, VW CV, Citroen, VW LT3, DACIA, Rolls-Royce, Fiat, Peugeot, Aston Martin, Maserati, Ferrari.  
Япония: Honda, Suzuki, Isuzu, Acura, Nissan, Infiniti, Toyota, Lexus, Scion, Mitsubishi, Subaru, Daihatsu (Eng), Mazda; Nissan GTR, Fuso.  
Корея: Hyundai, Kia, SsangYong, DAEWOO; Hyundai CV, Samsung.  
Китай: Byd, Chery, Geely, Brilliance, Great Wall, Foton (Eng), Borgward (Eng), MG (Eng), DFSK, Zotye (Eng), BAIC (Eng), Emgrand, LDV.  
США: Chrysler, Jeep, GM, Dodge, Ford.  
Малайзия: Perodua (Eng), Proton (Eng).  
Индия: Mahindra (Eng), Tata (Eng).

**Haynes PRO Basic Tech**  
Содержит базовую информацию по техническому обслуживанию автомобиля.  
  
**Для специалиста будет доступна следующая информация**:

* Подробные графики технического обслуживания в зависимости от пробега или времени года, а также условий эксплуатации автомобиля.
* Печатные формы проведения ТО.
* Описания сопутствующих и дополнительных работ, связанных с проведением технического обслуживания автомобиля, а также указания по необходимым запасным частям.
* Подробные описания с иллюстрациями процедур, которые связаны со сбросом индикатора сервисного обслуживания.
* Указания на интервалы замены ремней привода ГРМ.

Предоставляется точная информация по смазочным материалам и техническим жидкостям (тип и количество фреона, типы моторного и трансмиссионного масла и др.).

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

* Диагностический сканер Autel MaxiDAS DS808BT – 1 шт.
* Беспроводной адаптер MiniVCI – 1 шт.
* Адаптер Benz-14 – 1 шт.
* Адаптер BMW-20 – 1 шт.
* Адаптер Kia-20 – 1 шт.
* Адаптер Nissan-14 – 1 шт.
* Адаптер GM/Daewoo-12 – 1 шт.
* Адаптер Honda-3 – 1 шт.
* Адаптер VW/Audi-2+2 – 1 шт.
* Адаптер Mitsubishi/Hyundai-12+16 – 1 шт.
* Адаптер Benz-38 – 1 шт.
* Адаптер PSA-2 – 1 шт.
* Адаптер Fiat-3 – 1 шт.
* USB-адаптер внешнего питания – 1 шт.
* Mini USB кабель – 1 шт.
* Руководство по быстрому запуску – 1 шт.
* Инструкция – 1 шт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Операционная система
* Android™ 4.4.4
* Процессор
* Cortex-A9 (1.5 ГГц)
* Память
* 32 ГБ
* Дисплей
* 7-дюймовый LCD емкостный сенсорный дисплей с разрешением 1024 x 600 пикселей
* Связь
* Mini USB 2.0 / USB 2.0 / Wi-Fi / Micro SD (до 32 Гб)
* Сенсоры
* Датчик внешнего освещения для автоматической регулировки яркости
* Аудиовыход
* зуммер
* Батарея и питание
* 3.7 В / 3200 мАч литий-полимерный аккумулятор / зарядка через 5 VDC
* Продолжительность работы батареи
* 4,5 часа без подзарядки
* Входное напряжение для зарядки аккумулятора
* 5 V / 1.5 A
* Энергопотребление
* 500 мА (экран на средней яркости, Wi-Fi включен) @3.7 V
* Рабочая температура
* от -10 до 60 °C (от 14 до 140 °F)
* Температура хранения
* от -20 до 70 °C (от -4 до 158 °F)
* Влажность воздуха
* 5% - 95% неконденсируемая
* Габариты (Д x Ш x В)
* 237,8 мм (9.4”) x 148,6 мм (5.9”) x 35,5 мм (1.4”)
* Вес
* 788 г
* Поддерживаемые протоколы
* ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, ISO11898 (Highspeed, Middlespeed, Lowspeed и Singlewire CAN, fault-tolerant CAN), SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6