# Комплектация Launch X-431 HD BOX III:

 Модуль X-431 HD box III – 1 шт.

 Адаптер Mercedes 14-pin – 1 шт.

 Адаптер Caterpillar 9-pin – 1 шт.

 Адаптер Dongfeng 16-pin – 1 шт.

 Адаптер Hyundai 16-pin – 1 шт.

 Адаптер Isuzu 3-pin – 1 шт.

 Адаптер IVECO 30-pin – 1 шт.

 Адаптер IVECO 38-pin – 1 шт.

 Адаптер MAN 12-pin – 1 шт.

 Адаптер MAN 37-pin – 1 шт.

 Адаптер Mitsubishi 12+16-pin – 1 шт.

 Адаптер OBD-16 – 1 шт.

 Адаптер OBD-6 – 1 шт.

 Адаптер OBD-9 – 1 шт.

 Адаптер Renault 12-pin – 1 шт.

 Адаптер Volvo 8-pin – 1 шт.

 Адаптер Weichai 3-pin – 1 шт.

 Главный кабель – 1 шт.

 Кабель USB A на B – 1 шт.

 Кабель питания от прикуривателя – 1 шт.

 Кабель питания от АКБ – 1 шт.

 Краткое руководство пользователя – 1 шт.

 Кабель USB на Micro USB – 2 шт.

 Конверт с PIN – 1 шт.

 Предохранитель для клещей 5\*20 мм – 4 шт.

 Предохранитель для прикуривателя 6\*30 мм – 2 шт.

 Блок питания – 1 шт.

 Кабель для зарядки от сети – 1 шт.

 Упаковочный лист – 1 шт.

 Кейс – 1 шт.

#  \*Производитель оставляет за собой право менять комплектацию без согласования с покупателем.