**Технические характеристики**:

Операционная система: Android 7.0

Диагностический адаптер: MaxiVCI 200

Экран: 8-Inch Touchscreen TFT-LCD ASAHI GLASS

Разрешение экрана: 1920 x 1200 DPI/TFT-LCD ASAHI GLASSDPI

Емкость аккумулятор: 11600mAh

Тип аккумулятора: 3.7 V lithium

Процессор: 2.3GHz + 1.7GHz, Samsung Exynos 8-Core

Встроенная память: 128GB SSD

Оперативная память: 4GB RAM

Расширение памяти: SD Card до 32 GB

Камера: 16MP Rear / 5MP Front

Беспроводная связь: Wi-Fi, 2.4 GHz

Входное напряжение: 8 V до 30V DC

Энергопотребление: 150 mA @ 12 V DC

Температура использования: 0 to50°C(32 to122°F)

Температура хранения: –10 to 60°C (14 to 140°F)

Габариты адаптера: 89.89 mm (3.53″) x 46.78 mm (1.84″) x 21 mm (0.82″)

Вес диагностического адаптера: 70.7 гр.

Потребляемая мощность: 5 W

Поддерживаемые протоколы: ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K-Line, L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, High speed, Middle speed, Low speed and Single wire CAN, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, Fault-Tolerant CAN